# Introdução

O Leitor Biométrico iDBio, desenvolvido pela Control iD, permite capturar digitais com alta qualidade e, em sua versão Pro, possibilita também identificação e validação biométrica de forma rápida e segura

Este documento serve de refência para o usuário que deseja integar o seu software ao leitor biométrico iDBio.

## Especificações Técnicas

Features | iDBio
--- | ---
Área do scanner | 21 x 19 mm
Resolução da imagem | 500 DPI
Formato da imagem | 256 níveis de cinza
Interface USB | Comunicação de alta velocidade
Sinalizador sonoro | Buzzer para melhor usabilidade
Cabo USB integrado | Comprimento de 1,5m
Rápida Identifição* | Mais de 1000 usuários em menos de 1s
Confiabilidade* | Algoritmo biométrico de alto desempenho
Dimensões | 58 x 67 x 58 mm (L x A x P)
Peso do equipamento | 130g
Alimentação | 5V (fornecido via USB)
Consumo Total | 2,5 W

* Disponível somente na versão PRO

## Condições de armazenamento e funcionamento

Para garantir o bom funcionamento e a durabilidade do iDBio recomenda-se que este seja instalado em ambiente protegido contra exposição solar direta, chuva e outros fenômenos climáticos. Além disso, as condições de funcionamento e armazenamento descritas abaixo devem ser respeitadas.

Condições de funcionamento:

- Temperatura ambiente entre 0 ºC e 50 ºC;
- Umidade relativa do ar entre 10% e 80%;
- Altitude inferior a 3.000 m;

Condições de armazenamento:

- Temperatura entre 0 ºC e 50 ºC;
- Umidade relativa do ar entre 10% e 80%;
- Altitude inferior a 10.000 m;

Proximo »